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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Требования безопасности к оборудованию и (или) покрытию при проектировании:
В соответствии с п. 12 ТР ЕАЭС 042/2017 при проектировании оборудования и (или) покрытия необходимо обеспечить соответствие конструкторской документации требованиям безопасности настоящего технического регламента. 
А также учитывать риски связанные с эксплуатацией оборудования и (или) покрытия с учётом целевой возрастной группы 
(п.13 ТР ЕАЭС 042/2017).
Для подбора требуемой толщины покрытия в зоне приземления с игрового оборудования, необходимо:
· определить высоту свободного падения (п. 4.2.8.1 ГОСТ 34614.1-2019) (EN 1176-1:2017) с игрового оборудования, которая должна быть указана в технической документации производителя оборудования (п. 6.1.2 ГОСТ 34614.1-2019) 
(EN 1176-1:2017),
· подобрать покрытие такой толщины, чтобы его критическая высота падения была равна высоте свободного падения с оборудования или превышала такую высоту (п. 32 ТР ЕАЭС 042/2017).
Для оборудования с высотой свободного падения менее 0,6 м при отсутствии принудительного движения пользователя допускается использование покрытия толщиной 16 мм, 20 мм.
Толщина покрытия на детской площадке определяется для каждой зоны приземления игрового оборудования отдельно, так как каждое игровое оборудование имеет свой показатель высоты свободного падения. При необходимости выполнения единой толщины резинового покрытия по всей площади игровой площадки требуется руководствоваться показателями максимальной высоты свободного падения с игрового оборудования, используемого на площадке. Для экономии средств допускается выполнение резинового покрытия переменной толщины в пределах одной площадки, если переходы от большей толщины к меньшей между разными зонами приземления и за пределами этих зон выполнены плавно, без ступеней, или в один уровень. За пределами зон приземления требования к толщине резиновых покрытий отсутствуют.

Выдержки из технического регламента ТР ЕАЭС 042/2017 и ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017)
в части касающихся ударопоглощающих покрытий.


                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                                        к техническому регламенту Евразийского экономического 
                                                                                               союза «О безопасности оборудования для детских игровых     
                                                                                               площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017)

ПЕРЕЧЕНЬ продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017) 
в форме обязательной сертификации:

1. Оборудование для детской игровой площадки:
а) горка детской игровой площадки;
б) качели детской игровой площадки;
в) качалка детской игровой площадки;
г) карусель детской игровой площадки;
д) канатная дорога детской игровой площадки;
е) детский городок (игровой комплекс).


2. Удар-поглощающее покрытие для детской игровой площадки:
а) покрытие резиновое 
b) покрытие синтетическое
ГОСТ 34614.1-2019(EN 1176-1:2017)
п. 6.1.2 Предварительная информация
Изготовитель/поставщик должен предоставить информацию, касающуюся безопасности установки оборудования до принятия заказа, например, посредством фактических данных из технической документации. Данная информация должна содержать, как минимум, следующие сведения: 
a) минимальное пространство;
b) требования к покрытию (включая высоту свободного падения и площадь покрытия):
c) подробные характеристики фундамента и все специальные данные относительно доступности во время проверки и технического обслуживания;
е) подтверждение соответствия настоящему стандарту.
п. 4.2.8.1 Определение высоты свободного падения
Если не установлено иное, определение высоты свободного падения проводят в соответствии с таблицей 2. При определении высоты свободного падения необходимо учитывать возможные движения оборудования и пользователя. Это означает, что должно обеспечиваться максимальное перемещение оборудования.
Для крыш или декоративных элементов конструкции, не предназначенных для игры, доступ к которым не предусмотрен, расчёты высоты свободного падения не проводятся. Пример — Некоторые примеры, которые могут способствовать доступу:
· игровые конструкции, доступ к которым можно получить с крыши;
· перекладины, способствующие лазанию при использовании рук и ног;
· расстояние между конструкциями может быть преодолено на уровне рук или ног; - наклон крыши:
· шероховатость поверхности крыши.
· Высота свободного падения h не должна превышать 3000 мм (см. рисунок 14). 
Для определения высоты свободного падения см. таблицу 2.


Таблица 2 — Высота свободного падения при различных видах использования

	Тип использования
	Вертикальное расстояние

	стоя
	От опоры ног до поверхности, расположенной ниже

	сидя
	От места сидения до поверхности, расположенной ниже

	Висящие (когда полная поддержка тела обеспечивается только руками и все тело может быть поднято на уровень места поддержки руками)
	От места опоры руками до поверхности, расположенной ниже

	Лазание (когда поддержка тела обеспечивается комбинацией стопы/ноги и рук, например подъём или скольжение по верёвкам или канатам)
	Максимально возможная высота опоры рук: 4000 мм относительно расположенной ниже поверхности (высота
свободного падения, измеренная от максимально возможной опоры рук минус 1000 мм до расположенной ниже поверхности)

	Подпрыгивание
	От поверхности для прыганья до самой нижней точки пространства падения плюс 900 мм

	Оборудование, предназначенное для «висения» или «лазания», не должно допускать положений поддержки всего тела на высоте свободного падения более 3000 мм, например горизонтальная сетка (скалолазание), горизонтальная лестница, предназначенная для передвижения на руках в висячем положении (висение).
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